## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-88 |

DTC 9-6: Frontsensor links defekt Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Die Anschlüsse zwischen Stecker U1o und SRS-Einheit und zwischen Stecker FSL1i und linkem Frontsensor im 4-Türer (siehe Seite 23-23) oder im 5-Türer (siehe Seite 23-24) überprüfen. Sind die Anschlüsse in Ordnung? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Schlechter Kontakt an der SRS-Einheit und/oder am linken Frontsensor; neu anschließen oder auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker D1o vom Stecker D1i (A) abziehen. |  | Den Stecker P1o vom Stecker P1i (A) abziehen. Stecker TL1o und TR1o von den Steckern TL1i und TR1i (A) abziehen.