## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen ausbauen (Fortsetzung) | 16-4 |

Den Splint (A) aus der Kronenmutter des Kugelgelenks (B) am unteren Querlenker ziehen und die Mutter abschrauben. Das Kugelgelenk mit Hilfe des Spezialwerkzeugs vom unteren Querlenker (C) lösen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 18-9). Darauf achten, dass das untere Kugelgelenk nicht vom Achsschenkel gelöst wird. Achsschenkel nach außen ziehen und das radseitige Antriebswellengelenk mit einem Kunststoffhammer von der Vorderradnabe abbauen. |  | Das differentialseitige Gelenk (A) mit einem Brecheisen abdrücken/abklopfen und die Antriebswelle vom Differentialgehäuse oder Lagerblock als eine Baugruppe entfernen. Nicht an der Antriebswelle (B) ziehen, da sich das differentialseitige Gelenk dadurch lösen kann. Antriebswelle gerade herausziehen, damit die differentialseitige Öldichtung nicht beschädigt wird. Linke Antriebswelle: Rechte Antriebswelle: a a a