## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Test des Türverriegelungs-Stellantriebs | 22-236 |

Fahrertür Die Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 2P-Stecker vom Stellantrieb abziehen. Das einwandfreie Funktionieren des Stellantriebs durch Anschluß von Strom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. Um Beschädigungen am Stellantrieb zu vermeiden, darf dieser nur vorübergehend unter Batteriespannung stehen. |  | Beifahrerseite: Die Beifahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 2P-Stecker vom Stellantrieb abziehen. VORNE: HINTEN: Das einwandfreie Funktionieren des Stellantriebs durch Anschluß von Strom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. Um Beschädigungen am Stellantrieb zu vermeiden, darf dieser nur vorübergehend unter Batteriespannung stehen.