## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-110 |

Den Widerstand zwischen der Klemme Nr. 18 und Nr. 8 des Steckers U2o und zwischen der Klemme Nr. 18 und Nr. 9 des Steckers U2o prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Stromversorgung im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln. |  | DTC 12-5: Kurzschluß zur Masse im Beifahrer-Seitenairbag-Gasgenerator (bei Modell mit OPDS-Einheit) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SPi (A) vom Beifahrer-Seitenairbag (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker SPi anschließen.