## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Kühlung | 2-8 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kühler | Kühlmittelfüllmenge (einschließlich Motor, Heizung, Schläuche und Behälter) | M/T: Motorüberholung | 5,1 l
M/T: Kühlmittelwechsel | 4.0 l
A/T, HONDA MULTI MATIC: Motorüberholung | 5.0 l
A/T, HONDA MULTI MATIC: Kühlmittelwechsel | 3,9 l
Flüssigkeitsbehälter | Kühlmittelfüllmenge |  | 0.4 l
Kühlerdeckel | Öffnungsdruck |  | 93-123 kPa (0,95-1,25/cm2)
Thermostat | Öffnungstemperatur | Öffnungsbeginn | 76-80 °C
Ganz geöffnet: | 90 °C
Ventilhub bei voller Öffnung |  | min. 8,0 mm
Kühlerlüfterschalter | Einschalttemperatur des Thermoschalters |  | 91-95 °C
Ausschalttemperatur des Thermoschalters |  | 3-8 °C von der tatsächlichen Einschalttemperatur subtrahieren