## Scheiben #### Auswechseln der Heckscheibe (Fortsetzung) | 20-48 |

Mit einem Schwamm einen dünnen Film Karosseriegrundierung auf den Rest des ursprünglichen Klebers rund um den Heckscheibenöffnungsflansch auftragen. Die Karosseriegrundierung mindestens 10 Minuten lang ablüften lassen. Keine Glasgrundierung auf die Karosserie auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Schraffierter Bereich: Karosseriegrundierung hier auftragen. Vor dem Füllen der Patrone das Ende der Düse (A), wie dargestellt, ''V''-förmig einschneiden. |  | Klebemittel ohne Lufteinschluß in die Patrone füllen, um eine gleichmäßige Abgabe des Klebers zu gewährleisten. Die Patrone in eine Kleberpistole einsetzen und wie dargestellt, einen Kleberwulst (A) um den Heckscheibenrand (B) und die Zierleisten (C) ziehen. Den Kleber innerhalb von 30 Minuten nach Auftragen der Glasgrundierung auftragen. An jeder Ecke einen etwas größeren Wulst auftragen.