## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Test des Türverriegelungs-Stellantriebs (Fortsetzung) | 22-237 | ## Test des Verriegelungsstellantriebs der Heckklappe

5-Türer mit Sicherheitsverriegelung: Die Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Den 6P-Stecker vom Stellantrieb abziehen. Klemmenseite der Stecker Das einwandfreie Funktionieren des Stellantriebs durch Anschluß von Strom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. Um Beschädigungen am Stellantrieb zu vermeiden, darf dieser nur vorübergehend unter Batteriespannung stehen. |  | Die Heckklappenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Die Heckklappe öffnen. Den 2P[4P]-Stecker vom Stellantrieb der Heckklappe abziehen. [ ]: Mit Sicherheitsverriegelung Das einwandfreie Funktionieren des Stellantriebs durch Anschluß von Strom und Masse entsprechend der Tabelle überprüfen. Um Beschädigungen am Stellantrieb zu vermeiden, darf dieser nur vorübergehend unter Batteriespannung stehen.