## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-15 |

Die PCM-Stecker anschließen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: Die Handschuhfachanschläge einbauen. |  | Den Cruise-Control-Seilzug montieren und dann einstellen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-48). Den Gaszug montieren und dann einstellen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-149). Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers anschließen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: