## SRS #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 23-43 |

DTC | Erfaßtes Element | Hinweise
5-1 | Interne Störung der SRS-Einheit | (siehe Seite 23-85)
5-2
5-4
5-8
6-3
6-4
6-7
6-8
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
9-1 | Interne Störung der SRS-Einheit. Wenn die Störung nur zeitweise auftritt, kann dies eine interne Störung der Einheit oder einen defekten Anzeigeleuchtenschaltkreis bedeuten. Siehe Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). | (siehe Seite 23-85)
9-2 | Interne Störung der SRS-Einheit. Wenn die Störung nur zeitweise auftritt, kann dies eine interne Störung der Stromversorgung (VB-Leitung) bedeuten. Siehe Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38).
9-6 | Frontsensor links defekt | (siehe Seite 23-88)
9-7 | Frontsensor rechts defekt | (siehe Seite 23-91)
10-1 | Gurtstraffer (und Airbag(s)) gezündet | (siehe Seite 23-85)