## Schaltgetriebe #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche | 13-3 |

Fehlersuche an ECM-Stromkreisen Untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 20-220). Die Schaltung des PCM gemäß der Fehlersuche für Fehlercodes mit einem digitalen Mehrfachmessgerät (A) und konisch zulaufenden Mess-Spitzen (B) wie dargestellt prüfen. Wenn die Kabelseite des Steckers nicht zugänglich oder abgedichtet ist, den Stecker abziehen und die Klemmen von der Klemmenseite her mit der Mess-Spitze testen. Die Mess-Spitze nicht mit Gewalt einführen. |  | a a a