## Hinteres Seitenaußenblech #### Ausbau | 3-27 |

- Das hintere Seitenaußenblech herausschneiden und abstemmen.
- Den hinteren Kombinations-Adapter auf Lage und Beschädigung prüfen und gegebenenfalls hinteren Kombinations-Adapter und C-Säulenrinne als eine Baugruppe auswechseln.

| HINTERES INNENBLECH HECKSTOSSDÄMPFER- VERSTEIFUNG GEPÄCKABLAGE VERLÄNGERUNG DES INNENBLECHS HINTERER KO,BINATIONS- ADAPTER HINTERES BODENBLECH C-SÄULENRINNE HECKABSCHLUSSBLECH HINTERER KOMBINATIONS- ADAPTER AUSSENBLECH