## Sitze #### Vordersitzbezug auswechseln (Fortsetzung) | 20-4 |

Knopf für die Lehnenumklappung (A) und Schraube ausbauen und den Haken (B) aushängen. Daraufhin die Einfassung des Knopfs für die Lehnenumklappung (C) ausbauen. Den Sitzlehnenbezug (A) rundherum zurückziehen und die Clips (B) lösen. |  | Einen flachen Schraubendreher, der mit Schutzklebeband umwickelt wurde, in den Hakenabschnitt (sieben Stellen) der hinteren Kopfstützenverkleidung (A) von der Verkleidungsvorderseite her einführen. Haken (B) aufbiegen, um die Laschen (C) der vorderen Kopfstützenverkleidung (D) freizugeben, während die vordere Kopfstützenverkleidung nach vorne gezogen wird. Verkleidung abnehmen. a a a