## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Nebenwellen-Drehzahlsensors | 14-120 | Auswechseln des D3-Schalters

Den Stecker des Nebenwellen-Drehzahlsensors abziehen. Den Nebenwellen-Drehzahlsensor (A) ausbauen. Den neuen Nebenwellen-Drehzahlensor mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. Den Stecker des Nebenwellen-Drehzahlsensors auf Rost, Verschmutzung oder Öl überprüfen und dann fest wieder anschließen. |  | 5-Türer Die Wählhebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 14-138). Den D3-Schalter und die Lampenfassung der A/T-Fahrbereichsanzeige entfernen, dann die Anzeigen-Glühlampe aus der Fassung herausnehmen. Die Verriegelungslasche (A) nach oben ziehen und dann den Wählhebelsperrenmagneten (B) entfernen. Den Wählhebelsperren-Magnetanker (C) und die Ankerfeder (D) in den neuen Wählhebelsperrenmagneten einsetzen. Den Wählhebelsperrenmagneten einbauen, indem das Verbindungsstück des Wählhebelsperren-Magnetankers mit der Spitze (E) des Wählhebelsperranschlags/Sicherheits-Steueranschlags in Deckung gebracht wird. Den D3-Schalter in den Wählhebelhalterungssockel einbauen (siehe Seite 14-144). Die Glühlampe der A/T-Fahrbereichsanzeige in die Fassung einsetzen, dann die Anzeigeleuchtenfassung in die Anzeigeverkleidung einsetzen. Die Wählhebelbaugruppe montieren (siehe Seite 14-141).