## Außenleuchten #### Auswechseln der hochgesetzten Bremsleuchte | 22-120 |

1. 4-Türer Den Kofferraumdeckel öffnen und den 2P-Stecker (A) von der hochgesetzten Bremsleuchte (B) abziehen.
   Hochgesetzte Bremsleuchte: | 21 W
Die Hutablage (siehe Seite 20-65) und die hochgesetzte Bremsleuchte vorsichtig abnehmen. Der Einbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | 5-Türer Die Heckklappe öffnen und die obere Heckklappenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-209). Die zwei Schrauben aus der hochgesetzten Bremsleuchte (A) herausdrehen. Den 2P-Stecker (B) von der Leuchte abziehen. Die Schraube herausdrehen und Lampenglas (A) und Gehäuse (B) trennen.
Hochgesetzte Bremsleuchte: | 5 W x 5
Die Heckscheibe reinigen und die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen.