## Scheiben #### Auswechseln der Dreiecksfensterscheibe (Fortsetzung) | 20-188 |

Zuerst die vordere Dichtung (A) und dann den Gummiwulst (B) auf die Innenseite der Dreiecksfensterscheibe (C) wie dargestellt aufkleben. Vor dem Anbringen der vorderen Dichtung Grundierung (3M N-200, oder gleichwertiges Produkt) auf die Innenseite der Scheibe auftragen, dann die Dichtung aufkleben: Sicherstellen, daß die vordere Dichtung mit den Unter- und der Vorderkante der Scheibe bündig ist. Die Scheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Schraffierter Bereich: Karosseriegrundierung hier anbringen. |  | Das Dreiecksfenster (A) in die Öffnung einsetzen und dort mittig ausrichten. Von innen aus dem Fahrzeug dort mit einem Fettstift eine Ausrichtmarkierung (B) auf das Dreiecksfenster machen, wo hintere Clip eingesetzt werden soll. Die Scheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Das Dreiecksfenster ausbauen.