## Stoßfänger #### Aus-/Einbau des Heckstoßfängers | 20-244 |

ZUR BEACHTUNG:

- Zum Aus- und Einbau des Heckstoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
- Heckstoßfänger und Karosserie nicht verkratzen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

Den Heckstoßfänger wie dargestellt ausbauen.

Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Sicherstellen, daß der Heckstoßfänger auf beiden Seiten in die Haken der seitlichen Distanzstücke, der seitlichen Halterung und der oberen Halterungen einhakt.
- Sicherstellen, daß die oberen Distanzstücke des Heckstoßfängers in die Clips an der Karosserie einhaken.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.

  Lage der Befestigungen
  A : Schraube, 2 | B : Schraube, 2 | C : Schraube, 2 oder 8 | C : Clip,2
  | SEITLICHES ABSTANDSSTÜCK HAKEN CLIP HAKEN SEITLICHE HALTERUNG HAKEN OBERE HALTERUNG KAPPE KAPPE HECKSTOSSFÄNGER OBERES ABSTANDSSTÜCK HINTERER SPRITZSCHUTZ (bei einigen Modellen)`