## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung und Auswechseln der Hinterrad-Bremsbeläge | 19-44 |

ACHTUNG Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Die Staubpartikel nicht einatmen. Die Bremsbaugruppe niemals mit einem Druckluftschlauch oder einer Bürste reinigen. Stets einen geeigneten Staubsauger verwenden.
2. Überprüfung Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen. Die Stärke von Innen- und Außenbelag (A) überprüfen. Die Stärke des Trägers nicht mitberechnen. Bremsbelagstärke:
   Sollwert: | 8,5 – 9,5 mm
   Verschleißgrenze: | 1,6 mm
Wenn die Bremsbelagstärke unterhalb der Verschleißgrenze liegt, die Bremsbeläge als Satz auswechseln. |  | Auswechseln Die Schraube (A) herausdrehen und den Bremsschlauch (B) von der Montagehalterung abnehmen. Die Bremssattelschrauben (C) lösen und den Bremssattel (D) von der Bremssattelhalterung abnehmen. Die Bremsbelagscheiben (A) und Bremsbeläge (B) entfernen.