## Sitze #### Auswechseln der Vordersitz-Armstütze | 20-233 |

1. Bei einigen Modellen: ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Die Laschen (A) lösen, dann die vordere Abdeckung (B) entfernen. Den Clip entfernen, dann die hintere Abdeckung (C) vom Armstützenrahmen (D) entfernen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 1
2. |  | Die Mutter abschrauben, die Federscheibe (A) und die Dichtscheibe (B) entfernen, dann die Armstütze (C) abnehmen. Gegebenenfalls die Buchsen (D) von der Armstütze abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 1
3. Die Schrauben herausdrehen, dann den Armstützenstift (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Der Einbau der Armstütze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.