## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-59 |

Wählhebelmechanismus

Der Wählhebel verfügt über 7 Positionen: , , , , , und ; er wird entlang der Schaltkulisse in der A/T-Schaltpositionsanzeigetafel in die verschiedenen Positionen umgeschaltet. Der Wählhebel kann aus der Position heraus geschaltet und von der Position in die Position geschaltet werden, ohne daß dazu der Wählhebel eingedrückt oder herausgezogen werden muß. Der Wählhebelsperren-/Sicherheits-Steuermechanismus dient zur zusätzlichen Wählhebelsicherung. Der Wählhebel schaltet das Getriebe mittels des Schaltzugs, der zwischen Wählhebel und Getrtiebesteuerwelle angebracht ist, in die Positionen , , , , und . Beim Schalten des Wählhebels in die Position wird der Wählhebel von der Position aus nach links bewegt und schaltet so den D3-Schalter ein. Das Getriebe schaltet dann in den D3-Positionsmodus, die Schaltstellung im Getriebe wird aber in Position gehalten.

| WÄHLHEBELSPERREN- ENTRIEGELUNGSELEMENT A/T- SCHALTPOSITIONS- ANZEIGETAFEL WÄHLHEBELSPERREN- ANSCHLAG WÄHLHEBELSPERREN- ENTRIEGELUNGSELEMENT WÄHLHEBELSPERRENMAGNET D3-SCHALTER WÄHLHEBELHALTER- UNGSSOCKEL SICHERHEITS- STEUERMECHANISMUS- ANSCHLAG WÄHLHEBEL

a a a