## Lenkung #### Einstellung der Zahnstangenführung | 17-3 |

Spezialwerkzeuge Kontermutternschlüssel, 43 mm, 07MAA - SL00200 Die Vorderräder in die Geradeausstellung bringen. Den Luftfilter ausbauen. Das Hitzeschutzblech (A) entfernen. Die Getriebelagerhalterung entfernen (siehe Schritt 23 auf Seite 13-7). Da der Bewegungsraum für das Spezialwerkzeug begrenzt ist, die Kontermutter (A) der Zahnstangenführungsschraube mit dem Spezialwerkzeug in mehreren Schritten lösen. Dann die Zahnstangenführungsschraube (B) ausbauen. |  | Altes Dichtmittel von der Zahnstangenführungsschraube entfernen und neues Dichtmittel auf die Gewindemitte auftragen. Die Zahnstangenführungsschraube lose am Lenkgetriebe einsetzen. Die Zahnstangenführungsschraube mit 25 Nm festziehen, dann lösen. Die Zahnstangenführungsschraube erneut mit 4 Nm festziehen, dann um den angegebenen Winkel herausschrauben. Rückstellwinkel: 15° max. Zahnstangenführungsschraube mit einem Schraubenschlüssel halten und die Kontermutter von Hand bis zum vollständigen Ansitzen aufschrauben. Das Spezialwerkzeug auf die Kontermutter (B) aufsetzen und die Zahnstangenführungsschraube (A) mit einem Schraubenschlüssel in Lage halten. Die Kontermutter mit dem Spezialwerkzeug um weitere 30° festziehen. Die Getriebelagerhalterung einbauen (siehe Schritt 12 auf Seite 13-12). Hitzeschutzblech und Luftfilter wieder einbauen. Über das gesamte Bewegungsspiel der Lenkung auf übermäßig hohen Lenkaufwand prüfen. Drehspiel des Lenkrads und Servounterstützung prüfen. a a a