## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-11 |

2. Den Motor unter das Fahrzeug schieben. Den Kettenflaschenzug am Motor anbringen, dann den Motor bis zur korrekten Position im Fahrzeug anheben.
   HINWEIS
Die Befestigungsschrauben/Stützmuttern in der vorgegebenen Reihenfolge einsetzen. Die Nichteinhaltung dieser Vorgehensweise kann zu übermäßiger Geräuschentwicklung und Vibrationen sowie zu einer Verkürzung der Lebensdauer der Buchsen führen. Den Zusatzrahmen (A) einbauen. Die Referenzlinien (B) am Zusatzrahmen auf die Mitte der Schraubenköpfe ausrichten, dann die Schrauben anziehen. |  | Die Befestigungsschrauben der hinteren Aufhängung anziehen. Den Flaschenzug absenken. Die Befestigungsmuttern der seitlichen Motoraufhängungshalterung anziehen.