## Automatikgetriebe #### Einstellung des Schaltzugs | 14-151 |

4-Türer Das getriebe in Position schalten. Die Mittelkonsolenverkleidung und die Mittelkonsole abnehmen (siehe Seite 20-73). Die Mutter, mit der das Schaltzugende (A) befestigt ist, abschrauben, dann das Schaltzugende von der Wählhebelbaugruppe trennen. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Viertelumdrehung zum Wählhebel hindrehen, dann den Halter herausschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (C) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbau des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (D) verdrehen. |  | Den Schaltzug bis zum Anschlag eindrücken und dann loslassen. Den Schaltzug um 2 Stufen zurückziehen, so daß die Schaltposition . vorliegt. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Fahrbereichspositionsanzeigeleuchte aufleuchtet. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung (B) am Wählhebelhalterungssockel hindurch in die Positionieröffnung (C) an der Wählhebelbaugruppe einsetzen.