## Lack an Kunststoffteilen #### Eigenschaften von Kunststoffen (Fortsetzung) | 6-12 |

Standard- symbol | Bezeichnung | Wärmestabilitäts- temperatur °C | Lösungsmittelbeständigkeit | Hinweis
PP | Polypropylen | 80 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Lösungsmittel wird nicht empfohlen.
PPO (PPE) | Polyphenylenoxid | 100 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
PS | Polystyrol | 60 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
PUR | Polyurethan | 80 | Geringe Mengen Alkohol sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
PVC | Polyvinylchlorid | 80 | Geringe Mengen Alkohol und Benzin sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
SAN | Styrol-Acrylnitril | 80 | Das Abwischen von Alkohol in kurzer Zeit ist zulässig. | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen.
SMC | Sheet-Moulding- Compound | 180 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Lösungsmittel wird nicht empfohlen.
TPE | Thermoplastische Polyester- Elastomere | 80 | Alkohol ist zulässig, und das Abwischen von Benzin für einen kurzen Zeitraum ist ebenfalls zulässig. (Degreasing) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen. Den Silikonentferner gründlich mit Wasser abwaschen.
TPS | Thermoplastischer Styrol-Elastomer | 80 | Geringe Mengen Alkohol und Benzin sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen. Den Silikonentferner gründlich mit Wasser abwaschen.
TPO | Thermoplastisches Olefin / Elastomer | 80 | Alkohol ist zulässig, und das Abwischen von Benzin für einen kurzen Zeitraum ist ebenfalls zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen. Den Silikonentferner gründlich mit Wasser abwaschen.
TPU | Thermoplastisches / Urethan(-) / Elastomer | 80 | Geringe Mengen Alkohol und Benzin sind für einen kurzen Zeitraum zulässig. (Entfetten) | Das Tränken in organischen Lösungsmitteln wie z.B. Benzin und Alkohol wird nicht empfohlen. Den Silikonentferner gründlich mit Wasser abwaschen.
Aufwärts | Polyester | 110 | Alkohol und Benzin sind zulässig. | Alkali wird nicht empfohlen.