## Motorhaube #### Einstellung | 20-245 |

1. Alle Haubenscharnierschrauben leicht lösen.
2. Die Motorhaube in der folgenden Reihenfolge einstellen.

- Die Motorhaube mit Hilfe der länglichen Löcher im Motorhaubenscharnier (A) nach rechts und links sowie nach vorne und hinten verstellen.
- Die Eckpolster (B) wie erforderlich drehen, damit die Motorhaube mit Vorder- und Seitenkanten der Karosserie bündig ist.
- Dann die Motorhaubenschloßfalle (C) so einstellen, daß die Vorderkante die richtige Höhe hat, und die Motorhaubenschloßfalle nach rechts oder links schieben, bis das Verriegelungsstück (D) wie dargestellt mittig in der Motorhaubenschloßfalle sitzt.

3. Die Schrauben fest anziehen.