## SRS #### Auswechseln des Seitenaufprallsensors | 23-5 |

Ausbau
ACHTUNG Der Ausbau des Airbags muß entsprechend den weiter vorne beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen/Vorgehensweisen durchgeführt werden. Vor dem Abziehen der/des 2P-Stecker(s) den/die 2P-Stecker des Seiten-Airbags abziehen. Die Zündung nicht einschalten (II) und das Batteriekabel nicht anschließen, während der Seitenaufprallsensor ausgewechselt wird.
Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten lang warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den Vordersitz ganz nach vorne schieben. Diese Punkte prüfen: Rücksitzlehne Rücksitzpolster Den Schiebegriff der unteren Verankerung des Vordersitzgurts abziehen (siehe Seite 23-2). Das Seitenverkleidungsblech entfernen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 20-35). Das Knotenblech des mittleren Querträgers entfernen. Den 2P-Stecker des Bodenkabelbaums vom Seitenaufpreallsenor abziehen. Die Torx-Schrauben (A) mit einem Torx-T30-Einsatz entfernen, dann den Seitenaufprallsensor (B) entfernen. |  | Einbau
ACHTUNG Den Kabelbaum so verlegen, daß er nicht eingeklemmt wird oder anderen Teilen im Weg liegt. Die Zündung nicht einschalten (II) und das Batteriekabel nicht anschließen, während der Seitenaufprallsensor ausgewechselt wird.
Der Einbau des Seitenaufprallsensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Die Torx-Schraube durch eine neue ersetzen. Nach dem Einbau des Seitenaufprallsensors prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert: Die Zündung einschalten (II): Die SRS-Anzeigeleuchte muß für ca. 6 Sekudnen aufleuchten und erlischt dann.