## Kraftstoffzufuhr #### Kraftstoffvorratsgebertest (Fortsetzung) | 11-142 |

17. Den Kraftstoffdruck ablassen (siehe Seite 11-130). Den Kraftstofftankdeckel abnehmen. Die Rücksitzbank ausbauen (siehe Seite 20-95). Die Wartungsabdeckung (A) vom Boden abnehmen. Den 5P-Stecker der Kraftstoffpumpe (B) abziehen. Die Schnellanschluß-Fittings von der Kraftstoffpumpe abtrennen. Mit dem Werkzeug die Kontermutter an der Kraftstofftankeinheit (A) abschrauben. |  | Den Widerstand zwischen der Klemme Nr. 1 und Nr. 2 durch Bewegen des Schwimmers in die Positionen E (LEER), 1/2 (HALB VOLL) und F (VOLL) messen. Werden die folgenden Werte nicht erreicht, den Kraftstoffvorratsgeber auswechseln (siehe Seite 11-139).
    Schwimmerposition | F | 1/2 | LOW | E
    Widerstand (Ohm) | 11-13 | 68,5-74,5 | 113,4-128 | 130-132