## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen einbauen (Fortsetzung) | 16-18 | Zwischenwelle ausbauen

Eine neue Achsmutter (A) aufsetzen und festziehen. Nach dem Festziehen die Schulter der Achsmutter (B) mit einem Dorn in der Antriebswelle verstemmen. Auflageflächen von Bremsscheibe und Vorderrad reinigen, dann das Vorderrad mit den Radmuttern anbauen. Das Getriebe mit dem vorgeschriebenen Getriebeöl befüllen: Schaltgetriebe (siehe Seite 13-4) Vorderradeinstellung prüfen und ggf. korrigieren; siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 18-4). |  | Rechte Antriebswelle ausbauen (siehe Seite 16-3). Hitzeschutz abbauen. Flanschschraube (A) und zwei Pass-Schrauben (B) herausschrauben. a a a