## PGM-FI-System #### Fehlersuche DLC-Schaltkreis | 11-88 |

Die Zündung einschalten (II). Spannung zwischen Klemme Nr. 16 des Datenübertragungssteckers und Karosseriemasse messen. DATENÜBERTRAGUNGSSTECKER (DLC) Klemmenseite der Stecker Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 3. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen Klemme Nr. 16 des Datenübertragungssteckers und Sicherung Nr. 9 RESERVE (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum reparieren. Spannung zwischen Klemme Nr. 4 und Klemme Nr. 16 des Datenübertragungssteckers messen. DATENÜBERTRAGUNGSSTECKER (DLC) Klemmenseite der Stecker Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 4. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen Klemme Nr. 4 des Datenübertragungssteckers und Karosseriemasse reparieren. |  | Spannung zwischen Klemme Nr. 5 und Nr. 16 des Datenübertragungssteckers messen. DATENÜBERTRAGUNGSSTECKER (DLC) Klemmenseite der Stecker Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 5. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen Klemme Nr. 5 des Datenübertragungssteckers und Karosseriemasse reparieren. Spannung zwischen Klemme Nr. 5 und Klemme Nr. 7 des Datenübertragungssteckers messen. DATENÜBERTRAGUNGSSTECKER (DLC) Klemmenseite der Stecker Liegen 8,5 V oder mehr an? JA - Weiter mit Schritt 10. NEIN - Weiter mit Schritt 6. Die Zündung ausschalten. a a a