## Sicherheitgurte #### Überprüfung | 23-4 |

Bei Vordersitz-Gurtaufrollern mit Gurtstraffern muß vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und Vorgehensweisen müssen befolgt werden. Siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic, Teile-Nr. 6GES5A00, auf dieser CD. Gurtaufroller Vor dem Einbau des Gurtaufrollers sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt ungehindert herausgezogen werden kann. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn der Aufroller (A) bis zu 15° aus der Montageposition geneigt wird. Der Sicherheitsgurt muß sperren, wenn der Aufroller über 40° geneigt wird. Nicht versuchen, den Aufroller zu zerlegen. Vorne: Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anomalitäten auftreten. Den Sicherheitsgurt nicht zerlegen. |  |