## Türen #### Türaußengriff auswechseln (Fortsetzung) | 20-8 | Türschloss austauschen

Nötigenfalls Zylinderstangenschutz (A) vom Außengriffschutz (B) durch Lösen des Hakens (C) abbauen. Türaußengriff in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Sicherstellen, dass der Zylinderschalter-Kabelbaum korrekt verlegt wurde (bei einigen Modellen). Darauf achten, dass der Steckverbinder des Zylinderschalters (bei einigen Modellen) korrekt angeschlossen und jede Stange fest verbunden ist. Darauf achten, dass die Tür sich gut öffnen und schließen lässt. Beim Einbau des Schlosszylinders die Schrauben des Außengriffs nicht festziehen, damit der innere Schutz den Schlosszylinder nicht behindert; erst dann die Schrauben des Außengriff festziehen. Den Arretierclip für den Schlosszylinder auf den Außengriff setzen und dann den Schlosszylinder einbauen. Darauf achten, dass der Arretierclip vollständig in den Schlitz am Schlosszylinder eingerastet ist. |  | HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Scheibe vollständig schließen. Die folgenden Bauteile ausbauen: Türverkleidung (siehe Seite 20-4) Kunststoffabdeckung nach Bedarf (siehe Seite 20-2) Führung Mitte unten (siehe Schritt 3 auf Seite 20-6) Auf der Fahrerseite und bei manchen Modellen auf der Beifahrerseite die Schlosszylinderstange lösen (siehe Schritt 4 auf Seite 20-6). Falls vorhanden, Zylinderstangenschutz vom Schloss lösen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-7). Außengriffstange lösen (siehe Schritt 8 auf Seite 20-7). Stecker (A) des Stellglieds abziehen und bei einigen Modellen Kabelclip (B) lösen und Stellgliedstecker abziehen. Innengriffzug (C) durch Abnehmen des Kabelclips (D) von der Tür lösen. Modell KE: a a a