## Türen #### Auswechseln von Türscheibe und Fensterheber (Hintertür) (Fortsetzung) | 20-158 |

3. Das Scheibenfassungsprofil (A) bei Bedarf wegziehen. Die Mutter (B) lösen und die Schraube (C) des hinteren unteren Fassungsprofils (D) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   B : Mutter, 1 | C : Schraube, 1
|  | Das hintere untere Fassungsprofil (A) nach vorne ziehen, dann den Mutternbereich (B) von der Tür abnehmen und das Fassungsprofil von der Scheibe (C) durch Drehen abnehmen. Das hintere untere Fassungsprofil (A) vorsichtig nach oben aus dem Fensterschacht herausziehen.