## Motorblock #### Kurbelwellen-Hauptlager auswechseln (Fortsetzung) | 7-8 |

Hauptlager auswählen Lage des Kurbelwellen-Bohrungscodes Als Code für die Größe jeder der fünf Bohrungen für die Hauptlagerzapfen sind am Ende des Blocks Nummern bzw. Buchstaben oder Striche eingestanzt. Die Codes für die Kurbelwellenbohrungen notieren. Falls die Codes aufgrund von Staub- und Schmutzansammlungen nicht lesbar sind, die entsprechende Stelle nicht mit einer Drahtbürste oder einem Schaber bearbeiten. Nur mit Lösungs- oder Reinigungsmittel säubern. |  | Lage der Codes auf den Hauptlagerzapfen Die Codes der Hauptlagerzapfen sind auf der Kurbelwelle eingestanzt. a a a