## Differential des Honda Multi Matic- Getriebes/CVT #### Überprüfung des Axialspiels des Ausgleichsgehäuselagers | 14-390 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Den 80mm-Anschlagring (A) in das Getriebegehäuse (B) einsetzen. Die Differentialbaugruppe (A) mit dem Spezialwerkzeug in das Getriebegehäuse (B) einsetzen. |  | Die drei Paßstifte (A) und die Dichtung (B) in das Getriebegehäuse (C) einsetzen. Das Schwungscheibengehäuse (D) auf das Getriebegehäuse fügen. Die Gehäuseschrauben (20 Schrauben) einsetzen und über Kreuz in zwei oder mehr Stufen auf 29 Nm (3,0 kg-m) anziehen.