## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-15 |

Die Befestigungsschraube/Muttern der Getriebeaufhängungshalterung anziehen. M/T: A/T: HONDA MULTI MATIC: |  | Die Befestigungsschraube der vorderen Aufhängung anziehen. 12x1,25mm 64 Nm (6,5 kg-m) Auswechseln. Den Kettenflaschenzug vom Motor abnehmen. Den Flaschenzug auf volle Höhe anheben. Einen neuen Sprengring am Ende jeder Antriebswelle aufsetzen, dann die Antriebswellen einbauen. Sicherstellen, daß jeder Clip mit einem Klickgeräusch in das Differential und die Zwischenwelle einrastet. Die Kugelgelenke des unteren Querlenkers und die Stabilisatorgelenke anschließen (siehe Seite 18-18). Den Schaltsteuerzug (A) montieren und die Schaltzugabdeckungen (B) (A/T) anbringen.