## Motorblock #### Ausbau von Kurbelwelle und Kolben | 7-11 |

Die Ölwanne ausbauen. Die Endabdeckung des Motorblocks abnehmen. Das Ölsieb (A) herausnehmen, dann die Ölpumpe (B) ausbauen. |  | Die Lagerdeckelschrauben herausdrehen. Zur Vermeidung von Verzug die Schrauben nacheinander um 1/3 Umdrehung lösen; dies so lange wiederholen, bis alle Schrauben gelöst sind. LÖSEREIHENFOLGE DER LAGERDECKELSCHRAUBEN: Die Lagerdeckelbrücke/Lager ausbauen. Alle Lager zusammenhalten. Die Kurbelwelle so drehen, daß Pleuelzapfen Nr. 2 und Nr. 3 oben sind. Die Pleueldeckel/-lager ausbauen. Alle Deckel/Lager zusammenhalten. Die Kurbelwelle aus dem Motor herausheben und dabei die Zapfen nicht beschädigen.