## Wegfahrsperre #### Fehlersuche | 22-245 |

Vor der Fehlersuche an der Wegfahrsperre müssen alle Fehlercodes (DTCs) des ECM/PCMs beseitigt werden (siehe Seite 11-3) und sichergestellt werden, daß keine Störung beim ECM/PCM vorliegt. Vor der Fehlersuche an folgende Punkte denken: Bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperre dauert das Anlassen des Motors etwas länger als bei Fahrzeugen ohne Wegfahrsperre. Wenn die Wegfahrsperre in Ordnung ist und der richtige Schlüssel verwendet wurde, leuchtet die Anzeigeleuchte etwa 2 Sekunden lang auf, dann erlischt sie wieder. Wenn die Anzeigeleuchte nach 2 Sekunden aufleuchtet oder wenn der Motor nicht anspringt, muß der Startvorgang wiederholt werden. Wenn der Motor immer noch nicht startet, mit diesem Verfahren fortfahren. Die Zündung mit dem richtigen Schlüssel einschalten (II). Beobachten, ob die Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte aufleuchtet. Blinkt die Anzeigeleuchte? JA – Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN – Diese Störungen überprüfen. Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) in Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum. Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Instrumentenbaugruppe und Wegfahrsperren-Empfangssteuergerät. Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte defekt. Offenen Stromkreis im Kabel zwischen der Instrumentenbaugruppe und dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum. Die untere Armaturentafelverkleidung ausbauen. Die unteren Lenksäulenverkleidungen abnehmen (siehe Seite 17-9). |  | Den 7P-Stecker vom Wegfahrsperren-Empfangssteuergerät abziehen. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 7 des 7P-Steckers des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts und Karosseriemasse messen. Liegt Batteriespannung an? JA – Mit Schritt 7 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel WHT/RED reparieren. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 6 des 7P-Steckers des Wegfahrsperren-Empfangssteuergeräts und Karosseriemasse messen. Liegt Batteriespannung an? JA – Mit Schritt 8 fortfahren. NEIN – Diese Störungen überprüfen: Durchgebrannte Sicherung Nr. 6 (15 A) in Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum. PGM-FI-Hauptrelais 1 defekt. Offenen Stromkreis im Kabel YEL/BLK.