## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Test des Getriebe-Fahrbereichsschalters | 14-350 |

Den Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters abziehen. Beschreibung der Steckerklemmen
Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung
1 | ATP NP | 6 | Nicht angeschlossen
2 | GND | 7 | Nicht belegt
3 |  | 8 |
4 |  | 9 |
5 |  | 10 |
|  | Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen am Schalterstecker prüfen. Zwischen den aufgeführten Klemmen sollte Stromdurchgang in jeder Schalterposition bestehen. In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 2 Nr. 1 und Nr. 10 Nr. 2 und Nr. 10 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 2 und Nr. 5 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 1 und Nr. 2 Nr. 1 und Nr. 9 Nr. 2 und Nr. 9 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 2 und Nr. 4 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 2 und Nr. 8 In Position zwischen den Klemmen: Nr. 2 und Nr. 3 Wenn kein Stromdurchgang zwischen irgendwelchen Klemmen besteht, die Montage des Getriebe-Fahrbereichsschalters einstellen. Ist die Montage des Getriebe-Fahrbereichsschalters in Ordnung, den Getriebe-Fahrbereichsschalter auswechseln. Wenn die Durchgangsprüfung am Getriebe-Fahrbereichsschalter ein zufriedenstellendes Ergebnis gezeigt hat, den defekten Getriebekabelbaum auswechseln.