## Servolenkung #### Ausbau des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-38 |

Das Lenkgetriebe absenken und so drehen, daß die Ritzelwelle nach oben weist. Lenkgetriebe (A) und Spurstangen (B) vorsichtig als eine Baugruppe zur Beifahrerseite bewegen, bis die Ritzelwelle die Heizungsschläuche freigibt. Das Lenkgetriebe durch die Felgenbettöffnung auf der Beifahrerseite herausnehmen. Die Gummitülle (C) der Ritzelwelle oben von der Ventilgehäuseeinheit nehmen. |  |