## Stoßfänger #### Aus-/Einbau des Frontstoßfängers | 20-8 |

ZUR BEACHTUNG:

- Zum Aus- und Einbau des Frontstoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
- Frontstoßfänger und Karosserie nicht verkratzen.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

Den Frontstoßfänger wie dargestellt ausbauen.

Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Falls vorhanden, sicherstellen, daß das Scheinwerfer-Waschanlagenrohr korrekt angeschlossen ist.
- Sicherstellen, daß der Frontstoßfänger sicher in die Haken der seitlichen Distanzstücke und oberen Träger auf beiden Seiten einrastet.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.

Lage der Befestigungselemente

A: Schraube, 2 B : Schraube, 2 C: Schraube, 4 D : Clip, 7 E : Clip, 2

| HAKEN HAKEN SEITLICHES DISTANZSTÜCK OBERER TRÄGER VORDERER INNENKOTFLÜGEL FRONTSTOSSFÄNGER SCHEINWERFER- WASCHANLAGENROHR (Bei einigen Modellen) VORDERER LUFTSPOILER 6 x 1,0 mm 9,8 Nm (1,0 kg-m) LUFTSPOILERPLATTE PLATTE SPOILER STOSSFÄNGER

a a a