## Einbau und Überprüfung ####  | 2-11 |

Das Spiel von Tür, Motorhaube und Heckklappe überprüfen und gegebenenfalls einstellen. Die Funktion der einzelnen Teile überprüfen und sicherstellen, daß die Türen einwandfrei schließen. Abdichtmasse auf die Scharniere von Motorhaube, Tür und Heckklappe auftragen. MOTORHAUBENSCHARNIER TÜRSCHARNIER HECKKLAPPENSCHARNIER Die Radeinstellung korrigieren. Die Fenster auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Den Fahrzeuginnenraum reinigen. |  |