## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 11-19 |

Drosselklappenpositions-Sensor (TP) Beim TP-Sensor handelt es sich um ein mit der Drosselklappenwelle verbundenes Potentiometer. Wenn sich die Drosselklappenposition ändert, verändert der Sensor das Spannungssignal an das ECM. Der TP-Sensor kann nur zusammen mit dem Drosselklappengehäuse ausgewechselt werden. ELEMENT BÜRSTENHALTER BÜRSTE Sensor oberer Totpunkt (TDC) Der TDC-Sensor erfasst die Stellung des Kolbens im Zylinder Nr. als einen Bezugswert für die sequentielle Kraftstoffeinspritzung in jeden Zylinder. O-RING MAGNET KLEMME Fahrgeschwindigkeitssensor (VSS) Der VSS wird über das Differential angetrieben. Aus einer Eingangsspannung von 5 Volt wird ein Impulssignal generiert. Die Anzahl der Impulse pro Minute steigt mit der Fahrgeschwindigkeit an bzw. fällt mit ihr ab. |  | a a a