## Sitze #### Aus-/Einbau des Vordersitzes | 20-229 |

Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Karosserie nicht verkratzen und die Sitzbezüge nicht zerreißen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Ist ein Seiten-Airbag vorhanden, das negative Batteriekabel abklemmen und vor Beginn der Arbeit mindestens drei Minuten warten. Die Abdeckung und Sitzschienen (A) hinten an den beiden Sitzschienen (B) abnehmen. Außen: Innen: |  | Die Endabdeckung der Sitzschiene (A) hinten an den beiden Sitzschienen abnehmen. Außen: Innen: