## SRS #### Auswechseln der OPDS-Einheit | 23-178 |

ZUR BEACHTUNG: Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten das Auswechseln der Vordersitze im Kapitel Karosserie (siehe Seite 20-87) durchlesen. Ausbau Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den 2P-Stecker vom Seiten-Airbag abziehen (siehe Schritt 4 auf Seite 23-32). Die Sitzbaugruppe ausbauen (siehe Seite 20-87) und den Sitzlehnenbezug abnehmen (siehe Seite 20-92). Die Abdeckung (A) abnehmen, dann den 8P-Stecker der OPDS-Einheit und die Sensorstecker von der OPDS-Einheit abziehen. Die zwei Schrauben (B) herausdrehen und die OPDS-Einheit (C) ausbauen. |  | Einbau Die neue OPDS-Einheit am Sitzlehnenrahmen anbringen. Die beiden Schrauben (A) anziehen und den 8P-Stecker des Kabelbaums der OPDS-Einheit und den Sensorstecker an der OPDS-Einheit anschließen. Die Abdeckung wieder anbringen. Den Sitzlehnenbezug anbringen (siehe Seite 20-92). Die Sitzbaugruppe einbauen (siehe Seite 20-87), dann den 2P-Stecker des Seiten-Airbag-Kabelbaums anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Die Sitzlehne in die normale Position bringen und sicherstellen, daß nichts auf dem Beifahrersitz liegt. Die OPDS-Einheit initialisieren (siehe Seite 23-39). Nach dem Einbau der OPDS-Einheit das System auf einwandfreie Funktion prüfen: Die Zündung einschalten (II); die SRS-Anzeigeleuchte muß ca. 6 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen.