## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-90 |

Die Zündung ausschalten. Das Spezialwerkzeug (Überbrückungskabel) an den Stecker FSL1i (A) anschließen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 10 und Nr. 11 des Steckers U1o prüfen. Er darf max. 1 Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Linker Frontsensor oder SRS-Einheit defekt. Den linken Frontsensor auswechseln; wenn die Störung dann noch vorhanden ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Motorraum-Kabelbaum oder Armaturentafelkabelbaum B defekt; den defekten Kabelbaum auswechseln. |  |