## Türen #### Aus- und Einbau der Vordertürverkleidung (Fortsetzung) | 20-8 | Auswechseln des Außentürgriffs (Vordertür)

6. Die Clips, mit denen die Türverkleidung (A) befestigt ist, mit einem Innenverkleidungslösewerkzeug (B) abziehen; dann die Türverkleidung nach oben ziehen und abnehmen. Beifahrertür: Den Stecker des Fensterheberschalters (bei einigen Modellen) abziehen. Dabei die Türverkleidung möglichst wenig biegen, um Knicke oder Risse zu vermeiden.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 7
4. Der Einbau der Türverkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Darauf achten, daß die Stecker korrekt eingesteckt sind und daß die Stange korrekt angeschlossen ist. Falls vorhanden, die Fensterkurbel so einbauen, daß sie bei geschlossener Scheibe nach vorne und im 45°-Winkel nach oben zeigt. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-7) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-3) Den Halteclip (A) lösen und danach den Schließzylinder (B) herausnehmen. Die Zylinderstange (C) abtrennen. Mit Zylinderschalter: Die Schraube herausdrehen und Schließzylinder (A) und Zylinderschalter (B) trennen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1