## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-13 |

Den neuen Anschlagring aufsetzen. |  | Am radseitigen Gelenk: Die Verzahnung mit Vinylband (A) umwickeln, um eine Beschädigung der Manschette zu vermeiden. Die neuen Keilverschlussbänder (B) und die radseitige Manschette auf der Antriebswelle montieren und das Vinylband entfernen. Dabei die Manschette nicht beschädigen. Den neuen Sicherungsring in die Nut (A) auf der Antriebswelle setzen. a a a