## Zylinderkopf #### Auswechseln der Ventilführung (Fortsetzung) | 6-45 |

Die neue Ventilführung von außen mit einer dünnen Schicht sauberem Motoröl bestreichen. Die Führung von der Nockenwellenseite des Kopfes aus einbauen; mit dem Spezialwerkzeug die neue Führung auf die vorgeschriebene Einbauhöhe (A) der Führung (B) eintreiben. Wenn alle 16 Führungen ausgewechselt werden, muß der Zylinderkopf möglicherweise erneut erwärmt werden. Einbauhöhe der Ventilführung:
Einlaß: | 17,85- 18,35 mm
Auslaß: | 18,65- 19,15 mm
|  | Die Reibahle und die Ventilführung mit Schneidöl bestreichen. Die Reibahle über die gesamte Länge der Ventilführungsbohrung in Uhrzeigerrichtung drehen. Die Reibahle aus der Bohrung herausziehen und dabei weiter in Uhrzeigerrichtung drehen. Die Führung sorgfältig mit Reinigungsmittel und Wasser auswaschen, um sämtliche Schneidreste zu entfernen. Das Spiel mit einem Ventil überprüfen (siehe Seite 6-43). Überprüfen, ob sich die Ventile leichtgängig in den Einlaß- und Auslaßventilführungen hin- und herschieben lassen.