## Türen #### Aus/Einbau der Hintertürverkleidung | 20-15 |

4. Erforderliche Spezialwerkzeuge Innenverkleidungslösewerkzeug, Schnappertyp # A 177 oder vergleichbares, im Handel erhältliches Werkzeug Falls vorhanden, die Fensterkurbel (A) durch Herausziehen des Clips (B) mit einem Drahthaken (C) entfernen. Den Innentürgriff (A) ausbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Türabdeckung nicht verkratzt wird. Den oberen Teil der Abdeckung (B) abhebeln, um die Haken (C, D) freizulegen, dann die Abdeckung abnehmen. Die Schrauben herausdrehen. Den Innentürgriff nach vorne halb herausziehen, um den Haken (E) freizulegen. Die Innentürgriffstange (F) abtrennen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
3. |  | Die Griffabdeckung (A) abnehmen. Mit einem mit Klebeband umwickelten flachen Schraubendreher, die Vorderkante der Abdeckung anheben, um den Clip (B) zu lösen. An der Unterkante weiterhebeln, um die unteren Haken (C) freizulegen. An der Oberkante weiterhebeln, um die oberen Haken (D) freizulegen, dann den Clip (E) lösen und dabei die Abdeckung nach vorne ziehen.
   Lage der Befestigungen
   C : Haken, 5 | D : Haken, 4 | : Schraube, 2
Die Schrauben aus der Griffaufnahmefläche (F) herausdrehen.