## Türen #### Türaußengriff auswechseln (Fortsetzung) | 20-7 |

Mit Schlosszylinderschalter: Stecker (A) des Schlosszylinders abziehen und die Kabelbaumclips (B) lösen, dann den Schlosszylinderschalter (C) ausbauen. Fahrerseite und Beifahrerseite bei einigen Modellen: Zylinderstangenschutz (A) vom Schloss (B) lösen. |  | Außengriffstange lösen. Lage der Befestigungen : Schraube, 2 Wartungskappe (B) entfernen und die Schrauben zur Befestigung des Außengriffs (C) herausschrauben. Haken (D) lösen, dann Außengriffschutz (E) mit dem Zylinderstangenschutz (F) ausbauen. Außengriff (A) herausziehen und entfernen. a a a