## Kraftstoffversorgung #### Kraftstoff-Flussregler auswechseln | 11-123 |

Kraftstoffdruck entlasten (siehe Seite 11-115). Die Motorabdeckung abbauen. Die Befestigungsmuttern des Verteilerrohrs vom Verteilerrohr abschrauben. Das Massekabel abbauen (G101). Das Verteilerrohr anheben. Einen Schraubenschlüssel (A) am Verteilerrohr (B) ansetzen. Einen Schraubenschlüssel (C) am Kraftstoff-Flussregler (D) ansetzen. Kraftstoff-Flussregler ausbauen. Kraftstoff-Flussregler in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus mit neuen Scheiben einbauen. HINWEIS: Bei jedem Lösen oder Ausbauen des Kraftstoff-Flussreglers alle Scheiben auswechseln. Sollte die Ablassöffnung (A) des Kraftstoff-Flussreglers nicht nach unten weisen, wie gezeigt erneut einbauen. |  | a a a